园艺学院实验室综合治理清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 行为规范 |
| 1 | **实验室日常管理** | 安全着装、做好个人防护 |
| 个人物品不带入实验区域 |
| 实行值日制度,垃圾及时倾倒，物品摆放有序，环境干净整洁 |
| 废旧仪器及时维修、报减，不滞留 |
| 通风橱用于配制有毒、有害、挥发刺激性试剂，不堆放杂物 |
| 实验室内是否堆积过多废弃物品 |
| 2 | **（危险）化学药品安全管理** | 常规试剂 | 有常规试剂清单，账物相符 |
| 药品分门别类摆放，固液分开，安全整齐不叠放 |
| 试剂标签规范、完整清晰 |
| 过期试剂是否及时处理 |
| 危险化学品 | 有危化品专用储藏柜 |
| 管控类化学品，实行双人双锁保管 |
| 有危化品清单及使用台账，有MSDS（化学品安全技术说明书） |
| 不能用饮料瓶及其它生活用品类容器盛放危险化学品 |
| 易燃易爆化学品不能用冰箱储存 |
| 易燃易爆化学品、腐蚀性化学品、毒害性化学品不能混放 |
| 3 | **设备管理** | 特种设备管理(灭菌锅、气瓶) | 有安全警示标识 |
| 日常维修、维护和使用登记齐全 |
| 设备存放区域合理、稳固，状态完好 |
| 加热设备 | 使用登记齐全 |
| 摆放位置通风散热，无杂物堆积 |
| 烘箱、消化炉、马弗炉高温使用时有人值守 |
| 烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品 |
| 消化炉在通风橱操作，保证通风橱通风效果好 |
| 4 | **水电消防安全** | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配。大功率设备有固定匹配的插座，单独接控开；无乱拉、乱接电线现象 |
| 电源插座安全固定，水槽旁的插座有防水盖 |
| 配电箱无遮挡，便于操作，周围不放烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶等 |
| 水龙头不跑水，不滴露 |
| 灭火器处于良好有效状态，在有效期内，压力指针位置正常 |
| 消防通道通畅 |
| 组培实验室电路是否有效接地，线路是否过载。 |
| **5** | **应急处理** | 洗眼器试水记录是否完整 |
| 急救箱内药品是否在有效期内 |
| 危废暂存区是否配备二次防漏托盘 |